“AFE Turnouts” node

I/O Port Connections:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Output active high | AFE F1 F2 |  |
| 2 | Output active high | F3 F4 |  |
| 3 | Output active high | Ladder 1 |  |
| 4 | Output active high | F5 F6 |  |
| 5 | Output active high | Ladder 2 |  |
| 6 | Output active high | Ladder 9 |  |
| 7 | Output active high | F7 F8 |  |
| 8 | Output active high | F10 F11 |  |
| 9 | Output active high | Ladder 3 |  |
| 10 | Output active high | East DS |  |
| 11 | Output active high | West DS |  |
| 12 | Output active high | T1 T2 |  |
| 13 | Output active high | East Xover |  |
| 14 | Output active high | T2 C1 |  |
| 15 | Output active high | C1 C2 |  |
| 16 | Output active high | East T1 T2 |  |